「充電池」の交換方法

ご注意：交換作業はコンセントを差した状態で行ってください！

**１．戸別受信機背面のカバーを開け、（旧）充電池を取り外します。**

コネクタが固い時は、

ペンチ等でつまんで

抜いてください。



**戸別受信機の背面　　　　　　　　カバーを開けると充電池（緑色）が入って**

**います。コネクタを引き抜いて取り外してください。**

**２．新しい充電池（白色）を写真のように取り付けてください。**



**新しい充電池は白色です。写真と同じ配置で取り付けてください。**

**３．取り付けが済んだら、カバーを閉めて終了です。古い充電池は、家庭**

**ごみ（特殊ごみ）として、地域で定められた収集日に出してください。**